**1. Control**

|  |  |
| --- | --- |
| https://edocse-servicebox.peugeot.com/resources/4.17.6/AP/img/inf_inc/3c/b2bp/b2bp023c.gif | |
| Figura : B2BP023C | [Mostrar la imagen en pantalla completa](javascript:FullScreen('https://edocse-servicebox.peugeot.com/resources/4.17.6','b2bp023c_1','Figura','b2bp023c','AP/img/inf_inc/3c/b2bp/b2bp023c.gif');) |

**ATENCIÓN** : El punto de medición en el pedal debe corresponder al punto de apoyo del pie del conductor.

Medir la distancia L1 entre :

* Pedal de embrague en reposo
* Volante de dirección (/)

Medir la distancia L2 entre :

* Mantener el pedal pisado a fondo
* Volante de dirección (/)

Cálculo del recorrido X del pedal de embrague :

* X = L2 - L1
* El valor X debe ser de 150 ± 5 mm

**IMPERATIVO** : El recorrido del pedal de embrague no debe ser inferior a 145 mm.

**2. Reglaje**

Regular el recorrido X del pedal de embrague :

* Si el valor es incorrecto
* Si el pedal de embrague está demasiado alto

**2.1. Embrague de empuje**

|  |  |
| --- | --- |
| https://edocse-servicebox.peugeot.com/resources/4.17.6/AP/img/inf_inc/gc/b2bp/b2bp00gc.gif | |
| Figura : B2BP00GC | [Mostrar la imagen en pantalla completa](javascript:FullScreen('https://edocse-servicebox.peugeot.com/resources/4.17.6','b2bp00gc_2','Figura','b2bp00gc','AP/img/inf_inc/gc/b2bp/b2bp00gc.gif');) |

Aflojar la contratuerca (1).

Para obtener un recorrido conforme al valor indicado, aflojar o apretar la tuerca (2).

(Apretar la tuerca para aumentar el recorrido e inversamente).

Apretar la contratuerca (1).

**2.2. Embrague tirado**

|  |  |
| --- | --- |
| https://edocse-servicebox.peugeot.com/resources/4.17.6/AP/img/inf_inc/hc/b2bp/b2bp00hc.gif | |
| Figura : B2BP00HC | [Mostrar la imagen en pantalla completa](javascript:FullScreen('https://edocse-servicebox.peugeot.com/resources/4.17.6','b2bp00hc_3','Figura','b2bp00hc','AP/img/inf_inc/hc/b2bp/b2bp00hc.gif');) |

Aflojar la contratuerca (4).

Para obtener un recorrido conforme al valor indicado, aflojar o apretar la tuerca (3).

(Apretar la tuerca para aumentar el recorrido e inversamente).

Apretar la contratuerca (4).